68 вырезать полностью 
69-Положение фиксированного движения прямой точки (тип натяжения: Направление вращения двигателя в режиме скорости замкнутого контура) (второй цветовой код точечного кулачка) 
Подтверждение DI в 70 точках касания 
71-Переключение импульса XY источника положения шпинделя кулачка со вторым энкодером 
72-пуск кулачка 
73-Приостановка ввода кулачка 
74-нулевой возвратный входной бит 
75-Цветовая маркировка вход сигнала, фиксированный сервопривод DI9 
76-Вход сигнала исходного сигнала, фиксированный сервопривод DI10 
77-экранирование цветовой шкалы 
78-Сигнал обнаружения питания, действителен при высоком эффективном уровне 
79-Немедленно отключить сигнал, восходящий край работает 
80-Событие прерывания запуска, восходящая линия действительна 
81-Очистить текущий период отсчета цветовых маркеров 
82-Счет очистки 
83-Общее количество удалений 
84-Счет цветовых отметок очищен 
85-Сброс текущего подсчета заказов на ноль 
86-прямое точечное движение ведомого вала 
87-обратное точечное движение ведомого вала 
88-фазовый сдвиг шпинделя в прямом направлении 
89-фазовый сдвиг шпинделя с обратным биением 
90-Онлайновая коррекция длины резки, сохранение данных при отключении питания 
91-Онлайновая коррекция длины резки, данные не сохраняются при отключении питания 
47-Командный выключатель 1, действителен при высоком эффективном уровне 
48-Командный переключатель 2, действителен при высоком эффективном уровне 
49-Шпиндель положительный фазовый сдвиг, с каждым срабатыванием шпиндель будет увеличивать смещение P16.44 
50-Отрицательный фазовый сдвиг шпинделя, при каждом срабатывании шпиндель уменьшает смещение P16.44 
51-Увеличение длины резки текущего заказа, с каждым триггером длина резки текущего заказа увеличивается P15.37 
52-Уменьшить длину резки текущего заказа, каждый триггер, длина резки текущего заказа уменьшается P15.37