66-длины выборки, следующий цикл работает в соответствии с длиной мгновенной резки, и восходящий край эффективен 
68 - в режиме точечного кулачка переходите на вспомогательную цветовую разметку. Если эта функция работает, используйте вспомогательный цветовой код 
69-Режим точечного кулачка, вспомогательная цветная маркировка. 
70-Точка касания определена, восходящий край эффективен. Конкретное использование см. 5.18. 
71-Переключается источник положения шпинделя. 
72-Кулачковое зацепление включено, эффективно, когда эффективный уровень высок, зацепление, когда он эффективен, и отсоединение, когда он неэффективен. 
73-Сигнал паузы кулачка, действителен при высоком эффективном уровне. 
74-Начало обнуляется, 
75-Вход сигнала цветовой шкалы, эта функция является DI9 для фиксированного драйвера. 
76-Начальный вход сигнала, эта функция является DI10 для фиксированного драйвера. 
77-Ручной экранированный вход цветовой шкалы, эффективный, когда эффективный уровень высок, неэффективный триггер цветовой шкалы, когда эффективный 
78-Сигнал обнаружения питания, действителен при высоком эффективном уровне 
79-Немедленно отключить сигнал, восходящий край работает 
80-Событие прерывания запуска, восходящая линия действительна 
81-Переключитесь из события прерывания в режим cam, cam повторно подключается, восходящая линия действительна 
82-Очистите эффективную точку переключения P16.07, которая действительна, когда эффективный уровень высок 
83-Общее количество очистки и резки P16.08, количество заказов 1 P15.91, количество заказов 2 P15.92, количество заказов 3 P15.93, количество заказов 4 P15.94, действительно при высоком классе эффективности 
84-Очистить счет цветовой шкалы P16.35, действителен при высоком эффективном уровне 
85-Текущая инвентаризация заказов опустошена, действительна, когда эффективный уровень высок 
86-Колесная касательная-это прямая пробежка, которая может быть использована только при отрыве и эффективна, когда эффективный уровень высок. 
87-Колесо по касательной движется в обратном направлении и может использоваться только в случае отрыва и эффективно только в том случае, если уровень эффективности высок. 
88-Фазовое перемещение шпинделя в правильной точке, действующее при высоком эффективном уровне 
89-Перемещение фазы в обратной точке шпинделя, действующее при высоком эффективном уровне 
90-сигнал тяги 
91-одиночный сигнал 
92-двухпластинчатый сигнал 
93-Увеличить расстояние от калибра тяги до точки касания 
94-укоротить расстояние от калибра тяги до точки касания 
95-Переучите расстояние от калибра тяги до точки касания 
96-Включить сервопривод и включить кулачок 
97-Переключение между режимами резки фиксированной длины или режимами отслеживания цветовой шкалы 
98-Очистить сигнализацию касательной колеса