171-主轴位置来源切换，有效时，来源于第二编码器；无效时，来源XY脉冲。
172-凸轮使能
173-暂停凸轮输入
174-回零输入位
175-色标信号输入，上升沿有效，固定伺服DI9
176-原点信号输入，上升沿有效，固定伺服DI10
177-色标手动屏蔽输入，有效电平为高时有效；有效时色标触发无效
178-进料检测信号，有效电平为高时有效
179-立即裁切信号，上升沿有效
180-清除当前周期色标计数
181-清除切点计数
182-清零总的剪切次数P16.08、订单1计数P15.91、订单2计数P15.92、订单3计数P15.93、订单4计数P15.94，有效电平为高时有效
183-清零色标计数P16.35，有效电平为高时有效
184-当前订单计数清零，有效电平为高时有效
185-追剪正向点动，有效电平为高时有效
186-追剪反向点动，有效电平为高时有效
187-主轴正向点动移相
188-主轴反向点动移相
191-订单切换开关1，有效电平为高时有效
192-订单切换开关2，有效电平为高时有效
193-主轴正移相，触发一次，主轴增加P16.44位移，上升沿有效
194-主轴负移相，触发一次，主轴减少P16.44位移，上升沿有效
195-增加当前订单剪切长度，触发一次，当前订单增加P15.37长度，上升沿有效
196-减少当前订单剪切长度，触发一次，当前订单减少P15.37长度，上升沿有效
199-原点确认，上升沿有效。
202-凸轮急停
203-剪切完成信号，上升沿有效。
204-设定孔数。
