47-(управление скоростью шпинделя позволяет долоту) Направление компенсации натяжения (последовательный переключатель 1) 
48-(жесткое нарезное регулирование скорости шпинделя позволяет сверлу) направление слежения (последовательный переключатель 2) 
49-(допускается остановка) предел при максимальной скорости компенсации (положительное фазовое смещение шпинделя от точки к точке) 
50-(вторая остановка) Запрещается расчет диаметра обмотки (отрицательный фазовый сдвиг шпинделя от точки к точке) 
51-(близко к переключателю) Смена ролика (увеличение длины резки) 
52-(качание) Переключатель начального диаметра ролика (уменьшение длины резки) 
53-Длина подачи для очистки нуля (счётчик 1 для очистки нуля) 
54-Принудительная быстрая затяжка (Счетчик 2 очищает сверло) 
55-Отключить компенсацию натяжения в режиме скорости замкнутого контура 
65-сигнал поддержания скоростного режима в режиме подъема и спуска 
66-Возвращается к предыдущему этапу (тип натяжения: Включить наложение скоростей) 
68 - перейти к указанной стадии (тип натяжения: Переключение режима крутящего момента скорости вращения замкнутого цикла IO) 
69-Фиксированное положение для движения в прямом направлении (тип натяжения: Направление вращения электродвигателя в режиме скорости замкнутого контура) 
70-Положение фиксации обратной точки (тип натяжения: Направление вращения электродвигателя в режиме крутящего момента замкнутого контура) (точка касания подтверждает DI) 
71-Переключение между импульсом XY источника положения шпинделя кулачка и вторым энкодером 
72-кулачковая подача 
73-Приостановка ввода кулачка 
74-Переключение колеса обратно в нулевой входной позиции 
75-Вход сигнала цветового кода для круглой разрезки 
76-Вход сигнала в исходной точке резки колеса 
77-цветная кодировка DI маска 
78-Место контроля подачи 
79-Немедленно отключить вход сигнала 
80-запуск события прерывания 
81-Переключиться из события прерывания в режим cam 
82-расчётный счёт 
83-Общее количество касаний равно нулю 
84-Цветовая шкала счёта 
85-Текущий подсчет заказов равен нулю 
86-Прямое микродвижение ведомого вала колесной резки 
87-Реверсивное движение ведомого вала колесной резки 
88-положительное микрофазовое перемещение шпинделя колесной резки 
89-обратный микросдвиг фазы шпинделя колесной резки 
90-сигнал тяги 
91-одиночный сигнал 
92-двухпластинчатый сигнал 
93-Увеличить расстояние от калибра тяги до точки касания 
94-укоротить расстояние от калибра тяги до точки касания 
95-Переучите расстояние от калибра тяги до точки касания
