171-Переключитесь в автоматический режим, используйте функцию нажатия вверх и вниз, этот функциональный бит должен быть эффективным в режиме реального времени 
172-штамповочная подача, подъемная граница эффективна 
173-внешний выход аварийной остановки 
174-Триггер возвращается к нулю, восходящая линия работает 
175-Триггер процесса штамповки, автоматический режим обнаружения быстро переключается в положение обнаружения, обновление положения составляет P15.94 
176-Вход исходного сигнала, фиксированный сервопривод DI10 
177-возврат в рабочее место 
178-аварийный останов световой завесы 
179-Экранирование аварийной остановки световой завесы, Недопустимо (аварийная остановка экрана INFn78), если этот DI работает 
180-Пусковое расстояние штабелирования, действующее для восходящего края 
181-Управление циркуляцией холостого хода, когда он эффективен, выполните действие циркуляции воздуха, отмените действие контроля, оставьте только действие быстрой перемотки и прижимной посадки 
182-Подтверждение нуля DI 
183-Очистить состояние сигнализации 
184-Очистите текущее количество штампов, активируйте для расширенного, если оно работает 
185-Очистите суммарное количество штампов, при действительности является активностью высокого уровня 
186-запуск с положительной скорости 
187-запуск задним ходом 
188-Бег трусцой с позитивной позицией 
189-положение обратного хода 
190-модуль скорости запуска 
191-модуль остановки запуска 
192-модуль положения триггера 
193-Модуль локации наложения триггера 
194-Запуск модуля PID
195- запуск модуля возврата к нулю











