47-Направление компенсации натяжения (последовательный выключатель 1) 
48-Направление следования (последовательный тумблер 2) 
49-Силовая вытачивающая волна при максимальной скорости компенсации (положительный фазовый сдвиг шпинделя от точки к точке) 
50-Запрещается расчет диаметра обмотки (отрицательный фазовый сдвиг шпинделя от точки к точке) 
51-Замена ролика (увеличение длины резки) 
52-Переключатель начального диаметра катушки (уменьшение длины резки) 
53-Длина подачи для очистки нуля (счётчик 1 для очистки нуля) 
54-Принудительная быстрая затяжка (Счетчик 2 очищает сверло) 
55-Отключить компенсацию натяжения в режиме скорости замкнутого контура 
65-сигнал поддержания скоростного режима в режиме подъема и спуска 
66-Возвращается к предыдущему этапу (тип натяжения: Включить наложение скоростей) 
68 - перейти к указанной стадии (тип натяжения: Переключение режима крутящего момента скорости вращения замкнутого контура IO) (переключение цветового кода точечного кулачка) 
69-Фиксированное положение для движения в прямом направлении (тип натяжения: Направление вращения двигателя в режиме скорости замкнутого контура) (второй цветовой код точечного кулачка) 
70-Положение фиксации обратной точки (тип натяжения: Направление вращения электродвигателя в режиме крутящего момента замкнутого контура) (точка касания подтверждает DI) 
71-Очистка погрешности синхронного положения клети, действительна при высоком эффективном уровне 
72-синхронизация, действующая при высоком эффективном уровне 
73-Сигнал паузы кулачка, действителен при высоком эффективном уровне. 
74-начальная точка обнулена, восходящая линия эффективна 
75-Сигнал источника хоста, подключен к хосту, фиксированный драйвер DI9 
76-Сигнал от источника, соединение с исходящим устройством, фиксированный драйвер DI10 
77-Ручной экранированный вход цветовой шкалы, эффективный, когда эффективный уровень высок, неэффективный триггер цветовой шкалы, когда эффективный 
78-Сигнал обнаружения питания, действителен при высоком эффективном уровне 
79-Немедленно отключить сигнал, восходящий край работает 
80-Событие прерывания запуска, восходящая линия действительна 
81-Переключитесь из события прерывания в режим cam, cam повторно подключается, восходящая линия действительна 
82-Очистите эффективную точку переключения P16.07, которая действительна, когда эффективный уровень высок 
83-Общее количество очистки и резки P16.08, количество заказов 1 P15.91, количество заказов 2 P15.92, количество заказов 3 P15.93, количество заказов 4 P15.94, действительно при высоком классе эффективности 
84-Очистить счет цветовой шкалы P16.35, действителен при высоком эффективном уровне 
85-Текущая инвентаризация заказов опустошена, действительна, когда эффективный уровень высок 
86-Колесная касательная-это прямая пробежка, которая может быть использована только при отрыве и эффективна, когда эффективный уровень высок. 
87-Колесо по касательной движется в обратном направлении и может использоваться только в случае отрыва и эффективно только в том случае, если уровень эффективности высок. 
88-Фазовое перемещение шпинделя в правильной точке, действующее при высоком эффективном уровне 
89-Перемещение фазы в обратной точке шпинделя, действующее при высоком эффективном уровне 
90-сигнал тяги 
91-одиночный сигнал 
92-двухпластинчатый сигнал 
93-Увеличить расстояние от калибра тяги до точки касания 
94-укоротить расстояние от калибра тяги до точки касания 
95-Переучите расстояние от калибра тяги до точки касания