Rate Current(A),4.8
Max Current Percent(%),250,41.2
Rotor Innertia(kgcm2),30
Rate Torque(NM),7.5
Stator Register(om),2.16
Rotor Register(om),1.95
Total Leak Induct(mL),22.9
Lm Induct(mL),272.8
Rate Freq(Hz),50
Max Freq(Hz),400
Pair of Poles,2
Encoder Type,0
Encoder Pulses Per Round,10000
AB phase,1
Default current loop bandwidth,500
Default speed loop bandwidth,20
Default encoder filter ,5
Default encoder sample period setting ,2
Others Parameter Set:
