171-主轴位置来源切换，有效时，来源于第二编码器，无效时，来源XY脉冲。固定驱动器DI6。
172-凸轮啮合使能，有效电平为高时有效；有效时啮合，无效时脱离
173-凸轮暂停信号，有效电平为高时有效；有效时，从轴将停在等待位置上；解除暂停后，凸轮重新啮合
174-原点回零，上升沿有效；脱离状态下，使能伺服，触发INFn.74，找到切点后，然后回到等待位置P15.17。
175-色标信号输入，固定驱动器DI9。
176-原点信号输入，固定驱动器DI10。
177-色标DI手动屏蔽输入，有效电平为高时有效；有效时色标触发无效
178-进料检测信号，有效电平为高时有效
179-立即裁切信号，上升沿有效
180-触发中断事件，上升沿有效
181-从中断事件切换到凸轮模式，凸轮重新啮合，上升沿有效
182-清除有效切点次数P16.07，有效电平为高时有效
183-清零总的剪切次数P16.08、订单1计数P15.91、订单2计数P15.92、订单3计数P15.93、订单4计数P15.94，有效电平为高时有效
184-清零色标计数P16.35，有效电平为高时有效
185-当前订单计数清零，有效电平为高时有效
186-轮切正向点动，脱离时才能使用，有效电平为高时有效
187-轮切反向点动，脱离时才能使用，有效电平为高时有效
188-主轴正向点动移相，有效电平为高时有效
189-主轴反向点动移相，有效电平为高时有效
196-伺服使能和凸轮使能
197-定长或追标切换
198-清零轮切报警
199-切点确认，上升沿有效。具体使用方法请参考5.18。
200-订单切换开关1，有效电平为高时有效
201-订单切换开关2，有效电平为高时有效 
202-主轴正移相，触发一次，主轴增加P15.61位移，上升沿有效
203-主轴负移相，触发一次，主轴减少P15.61位移，上升沿有效
204-增加当前订单剪切长度，触发一次，当前订单增加P15.37长度，上升沿有效
205-减少当前订单剪切长度，触发一次，当前订单减少P15.37长度，上升沿有效
206-计数器1清零位，清零P15.52，有效电平为高时有效
207-计数器2清零位，清零P15.57，有效电平为高时有效
208-清零丢标计数P16.43，上升沿有效
209-取样长度，下一周期按照立即裁切长度运行，上升沿有效
210-凸轮急停
211-点位凸轮模式下，切换至辅助色标。有效时，使用辅助色标。
212-点位凸轮模式下，辅助色标。
213-切换第二前置量。有效时切换第二前置量

