171-Переключение источника положения шпинделя, когда он эффективен, от второго энкодера, а когда неэффективен, от импульса XY. Фиксированный драйвер DI6. 
172-Кулачковое соединение включено, работает, когда эффективный уровень высок, подключается, когда действителен, отсоединяется, когда недействителен 
173-Сигнал паузы кулачка, действителен при эффективном уровне 
174-Начало возвращается к нулю, восходящая линия действительна 
175-Цветной вход сигнала маркировки, фиксированный драйвер DI9. 
176-Начальный вход сигнала, фиксированный драйвер DI10. 
177-Цветной маркер ручной экранированный вход, действительный при эффективном уровне 
178-Сигнал обнаружения питания, действителен при высоком эффективном уровне 
179-Немедленно отключить сигнал, восходящий край работает 
180-Событие прерывания запуска, восходящая линия действительна 
181-Переключитесь из события прерывания в режим cam, cam повторно подключается, восходящая линия действительна 
182-Очистите эффективное количество точек резки P16.07, эффективно, когда эффективный уровень высок 
183-Количество удалений для P16.08, P15.91, P15.92, P15.93, P15.94, действительно при высоком эффективном уровне 
184-Очистить счет цветовой шкалы P16.35, действителен, когда уровень активации высокий 
185-Текущий подсчет заказов опустошен, действителен, когда действительный уровень высок 
186-Колесо резки движется прямо в точке, эффективно, когда уровень эффективности высок 
187-Колесо режет обратное движение точки, действительно, когда уровень эффективности высок 
188-Фазовый сдвиг шпинделя в прямом направлении, действителен при эффективном уровне 
189-Перемещение фазы в обратную точку шпинделя, действующее при эффективном уровне 
196-Запустить сервосистему и запустить кулачок 
197-Переключение между фиксированной длиной или трассировкой 
198-Очистить сигнализацию о резке колеса 
199-Точечная резка подтверждена, восходящий край действителен 
200-Последовательный тумблер 1, действителен при высоком эффективном уровне 
201-Последовательный тумблер 2, действителен при высоком эффективном уровне 
202-Шпиндель положительный фазовый сдвиг, срабатывает один раз, шпиндель увеличивает смещение P15.61, восходящий край эффективен 
203-Отрицательный сдвиг фазы шпинделя, срабатывание один раз, шпиндель уменьшает перемещение P15.61, восходящий край эффективен 
204-Увеличьте длину резки текущего заказа, триггер один раз, текущий заказ увеличивает длину P15.37, восходящий край эффективен 
205-Уменьшите длину резки текущего заказа, триггер один раз, текущий заказ уменьшит длину P15.37, восходящий край эффективен 
206-Счетчик 1 очищает положение, очищает P15.52, действует при эффективном уровне 
207-Счетчик 2 очищает положение, очищает P15.57, действует при эффективном уровне 
208-Удалить потерянные метки счёта P16.43, действительны на подъёме 
209-Длина выборки, следующий цикл работает в соответствии с длиной мгновенной резки, восходящий край эффективен 
210-Аварийная остановка кулачка 
211 - в режиме точечного кулачка переходите на вспомогательную цветовую шкалу. Когда это работает, используется вторичная цветовая шкала. 
212-Режим точечного кулачка, вспомогательная цветовая шкала.