68-剪切完成
69-正向点动固定位置（张力专型：闭环速度模式下电机旋转方向）（点位凸轮第二色标）
70-切点确认DI
71-凸轮主轴位置来源XY脉冲与第二编码器切换
72-凸轮使能
73-暂停凸轮输入
74-回零输入位
75-Mark色标信号输入，固定伺服驱动器DI9
76-原点信号信号输入，固定伺服驱动器DI10
77-色标DI屏蔽
78-进料检测位
79-立即裁切信号输入
80-触发中断事件
81-清零当前周期色标计数
82-清除切点计数
83-清零总的剪切次数
84-色标计数清零
85-当前订单计数清零
86-从轴正向点动
87-从轴反向点动
88-主轴正向点动移相
89-主轴反向点动移相
90-线上切长修正，数据掉电保存
91-线上切长修正，数据掉电不保存
47-订单切换开关1，有效电平为高时有效
48-订单切换开关2，有效电平为高时有效
49-主轴正移相，触发一次主轴增加P16.44位移
50-主轴负移相，触发一次主轴减小P16.44位移
51-增加当前订单剪切长度，触发一次当前订单增加P15.37
52-减小当前订单剪切长度，触发一次当前订单减小P15.37
