71-Переключитесь в автоматический режим, используйте функцию нажатия вверх и вниз, этот функциональный бит должен быть эффективным в режиме реального времени 
72-штамповочная подача, подъемная граница эффективна 
73-внешний выход аварийной остановки 
74-Триггер возвращается к нулю, восходящая линия работает 
75-Триггер процесса штамповки, автоматический режим обнаружения быстро переключается в положение обнаружения, обновление положения составляет P15.94 
76-Вход исходного сигнала, фиксированный сервопривод DI10 
77-возврат в рабочее место 
78-аварийный останов световой завесы 
79-Экранирование аварийной остановки световой завесы, Недопустимо (аварийная остановка экрана INFn78), если этот DI работает 
80-Пусковое расстояние штабелирования, действующее для восходящего края 
81-Управление циркуляцией холостого хода, когда он эффективен, выполните действие циркуляции воздуха, отмените действие контроля, оставьте только действие быстрой перемотки и прижимной посадки 
82-Подтверждение нуля DI 
83-Очистить состояние сигнализации 
84-Очистите текущее количество штампов, активируйте для расширенного, если оно работает 
85-Очистите суммарное количество штампов, при действительности является активностью высокого уровня 
86-запуск с положительной скорости 
87-запуск задним ходом 
88-Бег трусцой с позитивной позицией 
89-положение обратного хода 
90-модуль скорости запуска 
91-модуль остановки запуска 
92-модуль положения триггера 
93-Модуль локации наложения триггера 
94-Запуск модуля PID
95- запуск модуля возврата к нулю











