171-Переключение источника положения шпинделя, когда он эффективен, от второго энкодера, а когда неэффективен, от импульса XY. 
172-Кулачковое соединение включено, работает, когда эффективный уровень высок, подключается, когда действителен, отсоединяется, когда недействителен 
173-Сигнал о приостановке кулачка, действителен, когда эффективный уровень высок, ведомый вал остановится в положении ожидания, когда он действует, после снятия паузы кулачок снова включится 
174-Начало возвращается к нулю, восходящая линия действительна 
175-Цветной вход сигнала маркировки, восходящий край эффективен, фиксированный сервопривод DI9 
176-Начальный вход сигнала, эффективный для восходящего края, фиксированный сервопривод DI10 
177-Ручной экранированный вход цветовой шкалы, эффективный, когда эффективный уровень высок, неэффективный триггер цветовой шкалы, когда эффективный 
178-Сигнал обнаружения питания, действителен при высоком эффективном уровне 
179-Немедленно отключить сигнал, восходящий край работает 
180-Очистить текущий период отсчета цветовых маркеров 
181-расчистить счет разделительных точек 
182-Количество удалений для P16.08, P15.91, P15.92, P15.93, P15.94, действительно при высоком эффективном уровне 
183-Очистить счет цветовой шкалы P16.35, действителен, когда уровень активации высокий 
184-Текущий подсчет заказов опустошен, действителен, когда действительный уровень высок 
185-Погоня за стрижкой, движущаяся вперед точка, эффективная при высоком эффективном уровне 
186-Погоня за срезом и обратная точка движения, эффективна при высоком эффективном уровне 
187-фазовый сдвиг шпинделя в прямом направлении 
188-фазовый сдвиг шпинделя с обратным биением 
191-Последовательный тумблер 1, действителен при высоком эффективном уровне 
192-Последовательный тумблер 2, действителен при высоком эффективном уровне 
193-Шпиндель положительный фазовый сдвиг, срабатывает один раз, шпиндель увеличивает смещение P16.44, восходящий край эффективен 
194-Отрицательный сдвиг фазы шпинделя, срабатывание один раз, шпиндель уменьшает перемещение P16.44, восходящий край эффективен 
195-Увеличьте длину резки текущего заказа, триггер один раз, текущий заказ увеличивает длину P15.37, восходящий край эффективен 
196-Уменьшите длину резки текущего заказа, триггер один раз, текущий заказ уменьшит длину P15.37, восходящий край эффективен 
199-Начало подтверждено, восходящая линия действительна. 
202-Аварийная остановка кулачка 
203-Сигнал завершения резки, восходящий край эффективен.