40-выход в состоянии зацепления 
41-Вывод действителен, когда ось находится в зоне синхронизации 
42-выход последовательного сближения 
43-Вывод выполнения заказа 
44-Достигнутое число потерянных цветовых отметок 
45-Счетчик 1 приходит на выход 
46-Счетчик 2 приходит на выход 
47-Диапазон выходных углов от вала 1 
48-Диапазон выходных углов от вала 2 
49-Диапазон выходных углов от вала 3 
50-Диапазон выходных углов от вала 4 
51-Цветовая разметка запускает эффективный вывод диапазона 
52-Успешное отслеживание цветной шкалы выходного сигнала 
53-выход кривой работы 
54-Выход секции кулачка 1 
55-Выход секции кулачка 2 
56-выход с автоматической коррекцией касательной 
57-Точечный кулачок позволяет срабатывать первой цветной метке 
58-Точечный кулачок позволяет срабатывать вторичной цветовой маркировке 
59-точечно-кулачковый сигнализатор 
60-Слишком высокая скорость точечного кулачка