66-取样长度，下一周期按照立即裁切长度运行，上升沿有效
68-点位凸轮色标切换，切换至辅助色标，有效时使用辅助色标
69-点位凸轮第二色标，辅助色标
70-切点确认DI
71-凸轮主轴位置来源XY脉冲与第二编码器切换
72-凸轮使能
73-暂停凸轮输入
74-轮切回零输入位
75-轮切Mark色标信号输入，固定驱动器DI9
76-轮切原点信号信号输入，固定驱动器DI10
77-色标DI屏蔽
78-进料检测位
79-立即裁切信号输入
80-触发中断事件
81-从中断事件切换到凸轮模式
82-清除切点计数
83-清零总的剪切次数
84-色标计数清零
85-当前订单计数清零
86-轮切从轴正向点动
87-轮切从轴反向点动
88-轮切主轴正向点动移相
89-轮切主轴反向点动移相
90-拉规信号
91-单张信号
92-双张信号
93-增加拉规到切点的距离
94-减小拉规到切点的距离
95-重新学习拉规到切点的距离
96-伺服使能和凸轮使能
97-定长或追标切换
98-清零轮切报警