Rate Current(A),13.3
Max Current Percent(%),200
Rotor Innertia(kgcm2),220
Rate Torque(NM),35
Stator Register(om),1.2
Rotor Register(om),1
Total Leak Induct(mL),4.6
Lm Induct(mL),200
Rate Freq(Hz),50
Max Freq(Hz),275
Pair of Poles,2
Encoder Type,0
Encoder Pulses Per Round,10000
AB phase,0
Default current loop bandwidth,1000
Default speed loop bandwidth,30
Default encoder filter ,5
Default encoder sample period setting ,2
Others Parameter Set:

