Rate Current(A),23.5
Max Current Percent(%),150
Rotor Innertia(kgcm2),280
Rate Torque(NM),71
Stator Register(om),0.69
Rotor Register(om),0.6
Total Leak Induct(mL),2.2
Lm Induct(mL),103.5
Rate Freq(Hz),50
Max Freq(Hz),100
Pair of Poles,2
Encoder Type,0
Encoder Pulses Per Round,4096
AB phase,1
Default current loop bandwidth,1000
Default speed loop bandwidth,5
Default encoder filter ,200
Default encoder sample period setting ,3
Others Parameter Set:
