47-张力补偿方向（订单切换开关1）
48-追踪方向（订单切换开关2）
49-强制以最大补偿速度进行限幅（主轴点对点正移相）
50-禁止卷径计算（主轴点对点负移相）
51-换卷（增加剪切长度）
52-初始卷径切换开关（减少剪切长度）
53-清零进料长度（计数器1清零位）
54-强制快速收紧（计数器2清零位）
55-闭环速度模式下禁止张力补偿
65-速度模式UPDOWN模式保持信号
66-回到从前相位（张力专型：使能速度叠加）
68-走到指定相位（张力专型：闭环速度转矩模式IO切换）（点位凸轮色标切换）
69-正向点动固定位置（张力专型：闭环速度模式下电机旋转方向）（点位凸轮第二色标）
70-反向点动固定位置（张力专型：闭环转矩模式下电机旋转方向）（切点确认DI）
71-凸轮主轴位置来源XY脉冲与第二编码器切换
72-凸轮使能
73-暂停凸轮输入
75-轮切Mark色标信号输入
76-轮切原点信号信号输入
77-色标DI屏蔽
78-进料检测位
79-立即裁切信号输入
80-触发中断事件
81-从中断事件切换到凸轮模式
82-清除切点计数
83-清零总的剪切次数
84-色标计数清零
85-当前订单计数清零
86-轮切从轴正向点动
87-轮切从轴反向点动
88-轮切主轴正向点动移相
89-轮切主轴反向点动移相
90-拉规信号
91-单张信号
92-双张信号
93-增加拉规到切点的距离
94-减小拉规到切点的距离
95-重新学习拉规到切点的距离